**Płock: Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiaczeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego**  
**Numer ogłoszenia: 377006 - 2014; data zamieszczenia: 17.11.2014**  
OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak, numer ogłoszenia w BZP: 214703 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Muzeum Mazowieckie w Płocku, ul. Tumska 8, 09-402 Płock, woj. mazowieckie, tel. 024 3647070, faks 024 3647070, 262493.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Administracja samorządowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Adaptacja budynku kościoła ewangelicko-augsburskiego w Wiaczeminie Polskim na potrzeby Skansenu Osadnictwa Nadwiślańskiego.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest: 1. Remont dachu (w tym: demontaż istniejącego pokrycia dachowego i drewnianej konstrukcji dachu, zabezpieczenie antykorozyjne elementów nośnych stalowych dachu, odtworzenie więźby dachowej, montaż paneli z blachy powlekanej i obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych). 2. Remont stropu (w tym: demontaż belek drewnianych oraz sufitu z desek i tynku trzcinowego, montaż nowych belek stropowych, izolacji i sufitu z płyt gipsowo-kartonowych). 3. Remont antresoli (w tym: demontaż barierki, posadzki i sufitu antresoli, montaż nowych belek nośnych, wykonanie podłogi z desek dębowych, montaż sufitu z płyt gipsowo-kartonowych opodwyższonej odporności przeciwpożarowej). 4. Remont okien (w tym: demontaż starego oszklenia, uzupełnienie elementów szklanych z owego szkła w niezmienionym kolorze). 5. Remont drzwi zewnętrznych (demontaż starych drzwi, wykonanie i montaż nowych drzwi dębowych). 6. Remont tynków wewnętrznych (w tym: demontaż zawilgoconych tynków, wykonanie nowych tynków cementowo- wapiennych). 7. Malowanie ścian i sufitów. 8. Remont elewacji. 9. Remont posadzki na parterze (wykonanie betonowej wylewki, montaż podłogi z desek dębowych w części podwyższonej i płytek ceramicznych gresu lub granitu w części głównej). 10. Remont schodów wejściowych na antresolę (demontaż starych schodów, montaż nowych schodów sosnowych odtworzonych w niezmiennej formie). 11. Remont zakrystii. 12. Renowacja istniejącego wyposażenia: ławek, spowiednicy 13. Instalacja elektryczna i teletechniczna (wykonanie nowej instalacji elektrycznej, instalacji alarmowej i monitoringu obiektu). Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Dział II SIWZ..

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.45.30.00-7, 45.11.13.00-1, 44.11.24.10-5, 44.21.23.17-4, 44.23.20.00-5, 45.40.00.00-1, 45.31.10.00-0.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

* **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:** tak, projekt/program: DZIAŁANIE 413 WDRAŻANIE LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU W ZAKRESIE OPERACJI ODPOWIADAJĄCYCH WARUNKOM PRZYZNANIA POMOCY W RAMACH DZIAŁANIA ODNOWA I ROZWÓJ WSI OBJĘTEGO PROW NA LATA 2007-2013.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 14.11.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 3.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

* DACH STAWICKI BOGDAN, ul. Nowowiejskiego 5 m 8, 09-400 Płock, kraj/woj. mazowieckie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia***(bez VAT)*: 294379,14 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

* **Cena wybranej oferty:** 379520,33
* **Oferta z najniższą ceną:** 379520,33**/ Oferta z najwyższą ceną:** 486248,45
* **Waluta:** PLN.